Emeraude ULM

Aéroport de Dinard Pleurtuit

35 730   Pleurtuit

Conduite à tenir en cas

D’impossibilité de retour à la base

  Cette procédure décrit la méthodologie applicable au cas où un des appareils géré par l’association Emeraude ULM ne peut regagner sa base à l’aérodrome de Pleurtuit, soit par décision du commandant de bord, soit suite à un incident ou accident survenu en vol. Tout pilote devra s’assurer avant d’entamer un vol de la présence de ce document à l’intérieur de l’appareil.

 - 1er cas :  Pour des raisons de sécurité, le commandant de bord peut être amené à se maintenir ou se dérouter sur un autre terrain ; c’est notamment le cas lors d’une dégradation brutale des conditions météo ou  de l’état physique du pilote, d’un niveau de carburant jugé trop faible, ou d’une anomalie détectée lors de la visite pré vol de retour.

  Si l’appareil s’est posé sans encombre sur un terrain homologué, le pilote devra se mettre en rapport avec au moins un des membres du comité directeur du club et avisera la tour de Dinard pour information de sa décision de laisser l’appareil sur place.

  - 2ème cas :  Si l’appareil a du se poser d’urgence en campagne, avec ou sans dégâts apparents, le pilote devra se conformer à la réglementation en signalant dans les meilleurs délais, l’incident ou l’accident aux autorités administratives, représentées en premier lieu par la Tour de Dinard ou à défaut la gendarmerie la plus proche. Il devra notamment indiquer le plus précisément possible la localisation de l’appareil. Priorité sera toutefois donnée à l’appel des secours (pompiers, SAMU) en cas de dommages corporels justifiant leur intervention.

  En complément de cette démarche réglementaire, le pilote se doit d’informer dans les mêmes délais au moins un des membres du comité directeur.

  Dans les deux cas , il est de la responsabilité du pilote, tant que son état physique le permet, de sécuriser ou faire sécuriser l’appareil vis-à-vis de tout risque de dégradation ou de préjudice extérieur.

  Dans la mesure où son état physique ne lui permet pas de respecter cette procédure, le pilote pourra confier cette mission à son passager ou aux témoins éventuels en leur fournissant le présent document.

  Au-delà de l’obligation faite au pilote de respecter la réglementation en cas d’incident ou d’accident, et des conséquences auxquelles il s’expose en cas d’infraction, le non respect de cette procédure constitue, sauf cas de force majeure, une infraction au règlement intérieur de l’association, et peut conduire le contrevenant devant la commission de discipline , l’exposant à des conséquences financières et à son exclusion du club. 

Fréquence de détresse : 121.50        Code transpondeur détresse : 7700

N°s de téléphone utiles :

Tour Dinard : 02 99 46 93 49     Gendarmerie Pleurtuit : 02 99 88 41 42     Samu : 15    Pompiers : 18

Appel d’urgence universel : 112    permanence opérationnelle SNA (contrôle aérien ) : 06 37 58 43 30 

Comité directeur : A.Gapihan : 06 28 37 35 60



       J-L Blot: 06 84 84 69 00
                              P.Vourch :    06 99 05 77 91                                           
